附件2

贵州国台数智酒业集团股份有限公司年产10000吨酱香型白酒

技改扩建项目摘要

项目概况	项目名称	贵州国台数智酒业集团股份有限公司年产10000吨酱香型白酒技改扩建项目
项目建设单位	贵州国台数智酒业集团股份有限公司	联系人/电话	杨春晖/15082115388
报告编制单位	贵州省轻纺工业设计院有限公司	联系人/电话	堵晓锋/085185563553
贵州捷碳环保大数据有限公司	联系人/电话	赵军伟

/13118505001
项目建设地点	贵州省仁怀市茅台镇	所属行业	轻工/白酒
建设规模和主要内容	该项目总占地面积268亩，建筑面积498511.54平方米，建设内容为：逐步拆除项目场地原有建筑，新建智能化制酒车间5栋、数字智能化酒库7栋、智能化制曲车间1栋、包装车间1栋（含高架成品库）、9500吨勾调大罐区：开展传统制曲车间技改：新建国台大厦、研究院、工程中心、动力中心、水处理车间、办公宿舍综合楼、物流大桥等配套设施。项目分两期建设，其中一期建设：新1#、2#、5#酒库，新1#、3#、4#、5#制酒车间，锅炉房，名人酒库，国台大厦，工程中心实验室。
项目年综合能源消费量（tce）	当量值（tce）	13191.35
等价值（tce）	16867.78
项目年综合二氧化碳排放量总量（tCO2e）	/	31301.34
项目主要能效指标	指标名称	项目指标值	一级指标	二级指标	三级指标	对比结果
酱香型白酒（kgce/kl）	1495.11	2700	2900	3100	达到《中华人民共和国环境保护行业标准（清洁生产标准白酒制业）》（HJ/T402-2007）一级指标
酱香型白酒（kgce/kl）	1495.11	1500	1800	2100	达到《贵州省酿酒行业生态标准评价体系》（T/GZJX001-2020）一级指标
单位增加值综合能耗（tce/万元）	0.0324	/	/	/	/
万元产值综合能耗（tce/万元）	0.0305	/	/	/	/
项目主要碳排放指标	指标名称	项目指标值	对标指标值	对比结果
单位产品碳排放量（tCO2e/kl）	3.55	/	/
单位工业产值碳排放量（tCO2e/万元）	0.072	/	/
单位工业增加值碳排放量（tCO2e/万元）	0.077	/	/
对所在地碳达峰碳中和、能耗总量和强度目标的影响	对所在地能耗增量控制目标的影响	本项目通过计算，m1值为0.072%，m1≤1%，本项目投产后对贵州省完成“十四五”能耗增量控制目标的影响较小。m2值为0.58%，m2≤1%，本项目投产后对遵义市完成“十四五”能耗增量控制目标的影响较小。
对所在地完成能耗强度降低目标影响	本项目通过计算，n1值为-0.905，n1≤0.1，本项目投产后对贵州省完成“十四五”能耗强度降低目标的影响较小。n2值为-0.913，n2≤0.1，本项目投产后对遵义市完成“十四五”能耗强度降低目标的影响较小。
对所在地碳达峰碳中和控制目标影响	经计算，本项目二氧化碳排放量为31301.34t，占2025年度全省预测总排放量的0.012%，绝对占比微小。项目单位产值碳排放量以及单位工业增加值碳排放量均远低于贵州省平均水平，对在“十五五”期间降低全省碳排放强度指标具有积极影响。
主要节能措施	一、工艺节能措施：1.采用固态发酵和固态蒸馏的先进工艺流程，稳定酒质的同时节能增效；2.采用天然气代替燃煤进行供热的先进生产工艺、对冷却用水、洗瓶洗坛用水进行循环利用，对节能降耗、降低生产成本起到显著作用；3.设备均采用国内先进的节能环保设备，同时在工艺布置上采用先进的节能降耗技术，符合国家节能降耗产业政策，有利于生产的同时，提高了产品的合格率和质量，降低单位产品能耗。

二、建筑节能措施：1.按《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）标准及地形优势进行设计，加强建筑自然通风、采光，达到建筑节能的效果；2.认真做好建筑节能、节地、节水、节材，“四节－环保”工作，推广建筑节能新技术、新工艺、新材料、新产品，优先采用当地的可再生建筑材料；3.在建筑设计上采用砼大空间体系、钢结构系统，结构上优先采取高强度、高性能的材料，以提高强度、节省建筑材料，减少结构自重并满足厂房冬季保温，夏季隔热的要求，屋面设保温隔热层等有效措施；4.采用节能环保的屋面用保温材料，减少热能损耗，降低能耗。

三、电气节能措施：1.选择低损耗、高效节能型电气设备；2.功率因数补偿采用节能设计；3.电机启动及调速采用节能设计；4.电气设备和材料选型时，采用节能设备和耗电少的电器元件。

四、给排水节能措施：1.选择效率高的循环水泵优化水泵组合运行曲线，提高水泵的运行效率，从而节约能耗；2.对直流给水系统、循环水系统、生活用水均安装水表计量，随时监控，以减少水资源的浪费；3.采用国家推广应用的新型管材，选用节水型洁具及配水件，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染；4.设置循环供水系统，可以最大限度地提高水的重复利用率，达到节约用水，降低生产经营成本的目的；5.加强管理落实各项节水措施，定期检查各类水管路及阀门，杜绝跑、冒、滴、漏及长流水现象。

五、暖通与空调节能措施：1.配电室通风采用双层防火铝合金百叶窗自然进风，轴流风机机械排风，满足事故排风和排除电气设备发热量的要求；2.控制室采用分体空调装置以满足室内的工艺要求；3.各建构筑物尽量采用自然通风，天然采光，以节约厂用电。

六、总图节能措施：1.制酒车间在工艺布置时充分利用现有的场地布置，紧临原料库，进料方便，运输距离短，南边紧邻靠近现有制曲车间，原酒贮存线路顺畅，距离短，可实现全部泵送，车间外围管线进入车间合理、距离短；2.车间内主要工艺设备合理布置，有利于白酒生产的统一灵活调度、提高厂房的面积有效利用率，减少物料转运点，缩短起重机行程，减少车间内的物流运输成本。在实现生产要求的前提下，减少厂房面积，降低建设投资。
注：	1、根据当地燃气热值，本项目天然气发热值为8500 × 4.18kJ/Nm3，其他各能源的折标煤系数参照《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2020；

2、根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展改革委2025年第24号），电力折算系数按当量值，电力当量值折标系数0.1229 kgce/（kW·h）。

3、根据统计快报，贵州省火电机组供电标准煤301.66克/千瓦时，在此电力等价值折标系数约为0.30166kgce/（kW·h），电力等价值仅供参考。

4、对标标准：《贵州省酿酒行业生态标准评价体系》（T/GZJX 001-2020）、《中华人民共和国环境保护行业标准（清洁生产标准白酒制造业）》（HJ/T 402-2007）。